Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zamówienia – wyceniony na podstawie zapisów SIWZ:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Marka, typ, nazwa handlowa	Ilość przedmiotu zamówienia	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT 
(w %)	Wartość netto	Wartość brutto	
1	Autobus		1 szt.					
RAZEM			

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

        ________________________________________
				Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

										Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia

Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku. 
Brak wartości/opisu (lub zapis „NIE”) w kolumnie „Parametry oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Parametr wymagany" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
AUTOBUS
1. Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był nowy 
	
    ROK PRODUKCJI 2017
2. Termin dostawy: od 2 do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

A. WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Lp.	Parametr wymagany	TAK/
NIE*	Parametr oferowany* (należy podać wartość parametru - w przypadku zaoferowania wartości odmiennej - niż podana w parametrach wymaganych).	
Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym pojazdu 	
I.	NADWOZIE	
1.		Długość  minimalna autobusu 7500 mm			
2.		Rozstaw osi minimum 4300 mm			
3.		Dopuszczalna homologowana masa całkowita autobusu  minimum 5500 KG			
II.	SILNIK	
1.		Silnik z zapłonem samoczynnym (diesla) spełniający normę Euro 6			
2.		Pojemność silnika w granicach 2100 do 3200 cm3 moc min 160 kM			
III	ZESPÓŁ  NAPĘDOWY	
1.		Skrzynia biegów- manualna			
2.		ZAWIESZENIE			
IV.	Tylne koła bliźniacze	
1.		UKŁAD HAMULCOWY			
V	Systemy ESP,ABS,ASR	
1.		WYPOSAŻENIE POJAZDU			
VI.	Ilość miejsc siedzących minimum 23	
1.		Homologacja na minimum  22+1 osoby			
2.		Kolor autobusu – granatowy, czerwony lub srebrny metalik			
3.		Ogranicznik prędkości do 100 km/godz			
4.		Panoramiczne dwuwarstwowe przyciemniane szyby boczne			
5.		Tachograf			
6.		Immobiliser + autoalarm			
7.		Ścianka działowa za kierowcą przeźroczysta			
8.		Kamera cofania			
9.		Przedział pasażerski izolowany dźwiękowo-termicznie			
10.		Tylny bagażnik pogłębiony i podświetlony			
11.		Podłoga pokryta wykładziną wysokiej jakości			
12.		Ściany boczne, słupki pokryte tapicerką miękką			
13.		Centralny zamek			
14.		Tempomat			
15.		Wysokość przedziału pasażerskiego minimum 1900 mm			
16.		Klimatyzacja dachowa z rozprowadzeniem w półkach			
17.		Klimatyzacja dla kierowcy			
18.		Oświetlenie wnętrza centralne, podświetlany sufit			
19.		Półki na bagaż podręczny podświetlane z panelem sterowania dla pasażerów /nawiew, oświetlenie, głośnik/			
20.		Ogrzewanie konwektorowe na całej długości po obu stronach pojazdu			
21.		Fotele turystyczne, pasy 3 punktowe, podłokietniki, stoliki			
22.		Fotel pilota składany			
23.		Monitor - 15”, DVD, mp3 ,radio, mikrofon			
24.		Drzwi tylne skrzydłowe z szybami			
25.		Dodatkowo komplet opon  na sezon zimowy			
26.		Gwarancja niezależnie od przebiegu na co najmniej 24 miesiące			
27.		Serwis całkowity wraz z zabodową w promieniu max 300 km od Okszowa			
28.		Termin realizacji – od 2 do 4 tygodni od momentu podpisania umowy			
29.		Długość  minimalna autobusu 7500 mm